■  许可协议  ■

本软件的许可协议条款如下所示。

1. 本软件的版权属于富士胶片商业创新株式会社(以下简称富士胶片商业创新)及授权人所拥有。

2. 本软件以使用兼容的富士胶片商业创新产品(以下简称兼容产品)为目的，
   仅可在购买兼容产品的国家使用。

3. 使用本软件时，请遵守富士胶片商业创新明确指示的注意及限制事项
   (以下简称注意及限制事项)。

4. 禁止修改、改变本软件的全部或部分内容，或者通过逆向工程、逆向编译或逆向汇编进
   行解析。

5. 禁止利用通信线路发布本软件，以及将本软件拷贝至软盘、磁带等其它媒介并转让、
   出售、租赁、授予使用权给第三方。

6. 富士胶片商业创新、富士胶片商业创新的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人对于
   因将本软件与注意及限制事项中规定以外的机器或程序组合，或者因改变本软件而产生的损害、
   损失将不负责任。

7. 富士胶片商业创新、富士胶片商业创新的销售公司、特约经销商以及本软件的授权人
   对本软件不承担任何保证责任及赔偿责任。

================================================================================
PCL 6 打印机驱动程序 6.4.10版本 补充信息
================================================================================

通过以下项目对本打印机驱动程序进行说明。

1. 目标硬件产品
2. 要求
3. 总体说明
4. 限制事项
5. 软件升级

---------------------------------------------------
1. 目标硬件产品
---------------------------------------------------
ApeosPort-IV 3065
ApeosPort-IV 3060
ApeosPort-IV 2060
DocuCentre-IV 3065
DocuCentre-IV 3060
DocuCentre-IV 2060

---------------------------------------------------
2. 要求
---------------------------------------------------
请注意，本驱动程序在运行以下操作系统的计算机上工作。

  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2
  Microsoft(R) Windows(R) 10 x64 Editions
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2016
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2019
  Microsoft(R) Windows(R) 11
  Microsoft(R) Windows Server(R) 2022

  请访问我们的网站以查询最新的软件和受支持的操作系统。

* 对应公司名称变更。
  无法继承驱动程序设置，因为您无法从旧版本升级驱动程序。请全新安装新版本。

---------------------------------------------------
3. 总体说明
---------------------------------------------------
* 请在安装打印机驱动程序前关闭所有运行的应用程序。

* 请在安装了打印机驱动程序的更新版本后重新启动计算机。

* 如您已删除了打印机驱动程序的较旧版本，请在安装新版本前重新启动
  计算机。

* 某些应用程序提供打印份数及分页等打印功能。如无特别指示，请始终从
  应用程序中选择这些打印功能。请在打印机驱动程序对话中选择一些高级
  选项，如双面打印、样本打印或应用程序中未提供的功能。

* 通过控制面板对打印机驱动程序的默认设定进行任何更改前，请关闭打印
  机驱动程序对话框及/或应用程序中的打印对话。

* 如电子分页输出与分页功能共同运行不良时，您可尝试不选择应用程序中
  的“分页”选项，而勾选打印机驱动程序中的“分页”复选框。

* 如传真电话簿未被初始化，或并非由当前用户创建，则当前用户可能无权
  存取。
  一旦用户进行此类不恰当的存取，驱动程序将显示错误信息，提示默认的
  传真电话簿无法被锁定，或指定的传真电话簿无法被识别。
  但如果用户希望他/她的传真电话簿可被其他用户存取，则该用户需指定其
  允许的组群及用户，并给予他们至少“更改”权利以进入传真电话簿数据
  文件。

* 传真作业须一一发送至F代码、密码或机密发送属性中指定的接收方。
  否则，打印机将忽略F代码、密码或机密发送属性，而将传真作业发送
  给多个接收方。传送的作业将在所有指定的目的地被直接打印。

* 对于通过网络进行的安装，如果您右击[打印机]文件夹，
  从菜单进入[用管理员帐户运行]并选择[添加打印机...]，
  则可能不会产生打印机图标。

* 应该按照操作系统文件命名约定重新命名打印机图标。使用符号或
  特殊字符可能导致命名错误或不期望的打印机驱动程序行为。

* 在Windows群集环境中安装打印机驱动程序之前，您需要在群集中的
  每个节点上进行安装。

---------------------------------------------------
4. 限制事项
---------------------------------------------------
* 从驱动程序指定纸张颜色时，请使用最新的控制器ROM。

* 使用此驱动程序监视打印作业时，请使用Fujifilm Document Monitor ver. 2或更高版本。

* 支持Package-Aware的驱动程序的限制事项
  - 驱动程序并非Microsoft WHQL认证驱动程序
  - 安装时使用了安装工具
  - 安装版本升级时使用了版本升级工具(VerUp.exe)
  - 安装时使用了通过启动盘制作工具(MakeDisk.exe)创建的启动盘

  在服务器-客户端环境下，服务器端的打印机驱动程序满足上述的任一条件时，
  客户端上可能会显示提示安装该打印机驱动程序的对话框或用户帐户控制对话框。

* 关于共享打印机的使用
  如果在共享打印机环境下出现以下任何情况，则更改[在客户端计算机上执行打印作业]的值后，可能会正确打印。
  - 即使指定了注释/水印，也无法正确打印。
  - 身份验证设置未正确反映，或未显示身份验证弹出窗口。

* EMF假脱机的功能限制
  当[高级设定]标签的[EMF假脱机]设为[启用]时，下列功能可能无法正常运行。
  要使用这些功能，请将[EMF假脱机]设为[禁用]。
    - [机密打印][样本打印][时间指定打印]
    - [启用帐户管理][用户信息的设定]
    - [通过电子邮件通知作业结束]
    - [注释]
    - [封页/分隔页]的[插入分隔页]
    - [使用应用程序的扩展功能]

* 从[设备和打印机]文件夹选择打印机。
  选择打印机的属性，并在[共享]标签上单击[更改共享选项]。
  然后，指定自定义纸张尺寸。

* 此驱动程序的默认分辨率为600dpi。（自动显示）
  当通过与此驱动程序的任一种分辨率不同的驱动程序输出时，
  如下所列的错误可能出现，这取决于应用程序的规格或限制。

  - 文件的输出排版改变。
  - 线条或图案的输出结果改变。
  - 不必要的线条在副本上印出。
  - 必要的线条未在副本上印出。

  在此情况下，通过更改[高级]标签上[分辨率]的设定，此状况可能得到改善。

* 当打印出来的形式或图像和您在屏幕上所见的不同，改变下列设置会
  减轻问题。

  - 在[图像选项]标签更改[图像画质]设置。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中将[快速图像处理]设置为[无]。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中将[依照分辨率使用细线绘图]
    设置为[有]。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中更改[分辨率]设置。
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中更改[半色调打印]设置。
  - 在[图像选项]标签的[图像设定]对话框中更改[亮度]和[对比度]。

* 空白分隔页
  如果将[EMF假脱机]设为[启用]或指定了页眉、页脚和水印，并对
  奇数页数的文档执行[双面]打印，取决于应用程序或操作系统，可能
  在最后一页处插入一个空白页。

* 在[图像选项]标签更改[图像画质]设置可能会改变打印版面。

* 依据应用程序，如果驱动程序的分辨率为高时，则打印数据将很大，
  打印可能无法正常进行。
  此种情况发生时，请指定下列设定：
  - 在[高级]标签的[图像选项]组中将[分辨率]指定为[300dpi]
    或[200dpi]。

* 对于某些应程序，如果以高分辨率打印粘贴的图像，则打印数据将变大，
  并可能导致打印速度极慢。
  在[高级]标签的[图像选项]组中更改以下设定，输出的打印数据大小
  可能会变小。
  - 将[图像压缩]指定为[标准]或[照片]，或将[分辨率]指定为
    [300dpi]或[200dpi]。

* 当从QuarkXpress 6.1英文版的应用程序打印时，如果[图像画质]设为
  [高分辨率]，并且驱动程序的分辨率为[1200dpi]，则文档可能以
  空白页打印。此问题可通过将驱动程序的分辨率更改为[自动]来避免。

* 当指定纸盘为[自动]进行打印作业时，请确保在应用程序中设定
  纸张大小为驱动程序支持的纸张大小，以使自动供纸功能可用。

* 当使用[图像叠图]功能时，使用与您要打印的文挡的纸张大小，分辨率
  和图像设置一样的格式数据。如果格式数据和按格式数据合成的页面的
  设置不同，就会得不到预期的打印效果。

* 当使用[图像叠图]时，由于某些应用程序把背景涂成白色来打印，带有
  叠图的图像可能被隐藏。这类应用程序包括Internet Explorer和WordPad。

* 用Adobe PageMaker，当指定此打印机为[组合到打印机]，打印时，
  可能会改变版面。此问题可通过执行以下步骤来避免：

  <1> 不要设置[组合到打印机]。
  <2> 更改打印机文件夹高级中的[边距]设置。

* 当打印一个超越打印机驱动程序打印区域的文档时，如果选择
  每张页数（N合1）并将边距选为[标准]，打印内容会重叠。
  当出现此情况时，在[图像选项]标签的[边距]单选按钮组中选择[无]。

* 当您从驱动程序取消一个进行中的传真作业，此应用程序会显示一个警告
  对话框。虽然打印机并无错误，它可出现打印机错误的信息。此种情况下，
  请忽略警告信息并继续操作。

* 要使用[信箱保存]功能，您必须预先获取已登记接收方的信箱号码和密码。
  关于如何登记信箱，请参照机器的《管理员说明书》。

* 取决于用户使用的应用程序，根据输出双面打印时指定的如副本数等条件，
  将自动插入空白页进行页面调整。在此情况下，应用程序将包含空白页插入。
  通过更改以下设定，性能可能得到改善。
   - 在[高级]标签上勾选[跳过空白页]。

* 即使选择了[跳过空白页]，空白页也可能在下列情况中被打印输出：
  - 页面含有换行。
  - 页面含有空格。
  - 页面含有换行和空格。
  - 从应用程序发送了白色背景画图指示。

* 对于Microsoft Word，即使指定了[跳过空白页]，当文件中包含
  空白页时，也可能输出空白页。

* [用户信息的设定]对话框中的[取消]按钮
  对于有些应用程序，如果在使用[用户信息的设定]对话框上的
  [提交作业时提示用户输入]设定进行打印时取消[输入用户信息]对话框，
  可能显示一个警告信息对话框。此警告信息对话框可能指示打印机错误，
  但是，实际上打印机没有问题。此种情况下，请忽略警告信息并继续操作。

* 当[高级]标签的[EMF假脱机]设为[禁用]时，有混合结构的文档可能在
  打印输出时出现问题，如输出图像变形及/或失败。

* 要更改自定义纸张尺寸的设置，需要有管理员权限。在Windows Vista上，
  从打印机文件夹选择打印机，右击进入[用管理员帐户运行]并选择[属性]。
  在[用户帐户控制]中单击[继续]之后，您可从属性更改设置。

* 下面是有关在Internet Explorer保护模式中执行传真
  打印的特征限制：
  - 执行传真打印之后，可能立刻显示警告信息。
  - 传真电话簿的保存位置不是通常用来保存的公共文件夹，而是可用作
    文件创建的文件夹（如个人文件夹）。因此，传真电话簿的内容不同于
    用其他应用程序登记的内容。
  - 无法运行传真电话簿的导入至列表功能。

* 从Microsoft Internet Explorer创建文件受限制。您无法将指定
  文件夹中的格式数据文件保存为[创建/登记格式]中的默认值。
  创建/登记格式数据文件之前，请将文件夹更改为可用作创建文件的
  文件夹（如[文档文件夹]）。

* 在保护模式下使用  Microsoft Internet Explorer时，以下功能将受到限制。
  - [作业类型]（[机密打印]/[样本打印]/[时间指定打印]/[信箱保存]）
    的设置项目不能被编辑。
  - [喜好设定]功能的[保存]及[编辑]被禁用。
  - [水印]功能的[新建]、[编辑]及[删除]被禁用。
  - [通过电子邮件通知作业结束]的设定不能更改。
  要更改这些功能的设定，请从[打印机]文件夹打开文档的默认设定。

* 从打印服务器到Microsoft Windows Vista或更高版本远程安装打印机驱动程序
  可能无法正常完成。建议您在Microsoft Windows XP上执行远程安装。

* 有关服务器-客户端环境的补充和限制事项
  （服务器-客户端环境问题1）
  如果打印机被用于共享打印机，并且服务器的操作系统被升级，
  则在Windows Vista客户端可能显示驱动程序必须升级的信息，
  从而导致打印失败。
  在此情况下，必须在客户端重新安装打印驱动程序才能进行打印。

  （服务器-客户端环境问题2）
  在服务器-客户端环境中，在服务器一端添加或升级打印驱动程序之后，
  如果有信息显示需要在客户端升级打印驱动程序，打印可能无法被执行。
  通过以下设定可避免此问题。

  <在客户端PC上更改组策略设置>
  1. 在客户端PC上以管理员身份登录。
  2. 打开命令提示符并执行"gpedit.msc"，以打开[本地组策略编辑器]。
  3. 按以下顺序打开左侧的树结构。
     [用户配置]
     [管理模板]
     [控制面板]
     [打印机]
  4. 双击右侧画面中的[指向和打印限制]。
  5. 单击[已禁用]单选按钮。
     （在Windows Vista中，[已禁用]单选按钮在[设置]标签上。）
  6. 单击[确定]以关闭窗口。
  7. 关闭[本地组策略编辑器]。

* 有关同时设有装订和打孔时的打印限制事项
  对某些纸张尺寸同时指定了单钉和打孔时，可能无法执行装订和打孔。

* 有关Adobe Acrobat/Reader的限制事项
  当在Adobe Acrobat/Reader的[打印]对话框上将[份数]指定为[2]或更多时，
  传真可能不会正常传送。

* 图像重叠部分的处理
  取决于使用不同的应用程序，图像的某些部分或全部图像可能无法打印。
  例如，在Internet Explorer画面上显示的按钮或复选框可能没有被打印，
  也或者是Microsoft Word文档附加的图像没有被打印。
  这种情况下，可以通过更改[高级]标签上[图像重叠部分的处理]的设定
  来解决问题。

  [处理1(标准)]...选择此项将使用AlphaBlend函数但不进行透明处理。
  [处理2].........选择此项将使用AlphaBlend函数以及进行透明处理。
  [处理3].........选择此项将进行透明处理但不使用AlphaBlend函数。
  [处理4].........选择此项将打印图像但不使用AlphaBlend函数或透明处理。

* 即使已经指定了[注释]和[水印]，可能仍不会打印注释和水印。
  要使这些功能生效，请在[高级]标签上将[EMF假脱机]设为[启用]。

---------------------------------------------------
5. 软件升级
---------------------------------------------------
   最新软件可通过本公司网站获取。

    https://fujifilm.com/fbglobal

   通讯费用由客户自行承担。

--------------------------------------------------------------------------------
Microsoft、Windows、Windows Server、Word、Excel、PowerPoint、
Internet Explorer和Visio是美国Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标。

Adobe、Acrobat、Illustrator、PageMaker和Reader是Adobe的商标。

其他公司名称和产品名称为各所属公司的商标或注册商标。

libjpeg 6b
----------
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

(C) 富士胶片商业创新株式会社 2011-2022
